# 百色市百东实验初级中学学生公寓床、课桌椅采购项目采购公告

百东实验初级中学因教学需要，面向社会公开采购学生公寓床、课桌椅，现将有关事项公告如下：

1. **采购人：**百色市百东实验初级中学
2. **项目编号：BDZX202507-G2**
3. **项目名称：**百色市百东实验初级中学学生公寓床、课桌椅采购项目
4. **采购方式及经费预算限额**

（一）采购方式：公开采购，密封报价

（二）项目预算（人民币）：21万元，超出限额报价无效。

1. **采购内容及数量**

百色市百东实验初级中学学生公寓床、课桌椅采购项目一批，具体数量和参数详见附件8：百色市百东实验初级中学学生公寓床、课桌椅采购清单。

1. **供货时间：**合同签订后15天内完成供货，并安装调试完毕。
2. **报价要求：**单价包含所有一切相关费用。
3. **保修期：**验收合格后质保壹年。
4. **供应商资格要求**

1.在规定时间内提交密封报价及相关文件的供应商才有资格参与竞标。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的供应商。

3.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具有独立法人资格的单位或企业。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。

5.本项目不接受联合体投标。

1. **本项目中标原则**

1. 投标人提交的产品技术指标须严格符合本次采购项目的参数要求。对于符合采购需求的投标文件，评标委员会将依照投标报价由低至高的顺序进行排列。在满足所有要求的前提下，报价最低的供应商将被优先考虑为中标单位。

2. 采购单位在确定中标供应商之后，将在两个工作日内通过发布原招标公告的媒体公布中标结果，并正式向中标供应商发出《中标通知书》。

3. 在正式发出《中标通知书》之前，采购单位将核实中标供应商的信用记录。如若中标供应商存在被列入失信被执行人名单或涉及重大税收违法案件的情况，将取消其中标资格。在此情况下，采购单位将依次顺延至排序紧随其后的供应商作为新的中标候选人，以此类推，直至确定合适的中标供应商。

1. **密封报价文件**

（一）投标承诺书（附件1）；

（二）资质、规模、营业执照及执业资格证书；

（三）法定代表人身份证明（附件2）；

（四）授权委托书（附件3）；

（五）报价一览表（附件4）；

（六）分项报价表（附件5）；

（七）技术参数偏离表（附件6）；

（八）近三年参加政府采购活动内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函；

（九）信誉证明材料；

（十）非联合体、分公司、办事机构、挂靠公司声明；

（十一）其他资料。

备注：提供格式材料均参照附件格式和要求提交，未提供格式的可自拟，所有申请材料均需加盖公章确认。

1. **密封报价文件的递交截止时间**
2. 投标时间及开标地点：投标人应于2025年8月2日9:30时前到达百色市百东实验初级中学致远楼209办公室递交投标材料及样板。投标人必须提供的材料（纸质材料均需加盖公章并密封递交）：见第十一条。
3. 本次询价不接受寄送、传真、电子邮件等非现场方式参与报名和递交文件。
4. **公告期限及公告网址**

（一）公告期限：自本公告发布之日起三个工作日。

（二）公告网址：本项目询价及最终询价结果均在百色市百东实验初级中学官网（www.gxufzbs.cn）发布，我校对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

（三）百东实验初级中学对本公告和招标评审标准具有最终解释权。

联系人：苫老师 联系电话：17307896166。

附件：

1.投标承诺书

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书

4.报价一览表

5.分项标价表

6.技术参数偏离表

7.百色市百东实验初级中学学生公寓床、课桌椅采购清单。

附件1：

**投标承诺书**

采购人：

我方已仔细研究了 项目密封报价公告的全部内容，知悉参加密封报价的风险，我方承诺接受密封报价文件的全部条款且无任何异议，现就参加本项目密封报价有关事项郑重承诺如下：

一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为。

二、我方在此声明，所递交的密封报价文件及有关资料内容完整、真实准确、合法有效。

三、我方承诺密封报价文件中为本项目配备的人员均为我方正式在职人员。若非我方正式在职人员，视为虚假响应，贵方有权取消我方询价资格；如已中选，贵方有权取消我方中选资格。

四、我方承诺，若贵方需要，我方愿意提供任何与本次投标有关的数据、情况和技术资料。

五、如我方中选，我方承诺：（1）在收到中选通知书后，尽快与贵方签订合同；（2）在签订合同时不向贵方提出附加条件；（3）按照密封报价文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺：（1）严格遵守国家相关法律、法规，没有围标、串标等违法违规行为；（2）不参与不正当竞争，不向采购人、招标评审小组行贿以谋取不正当利益；（3）不以他人名义参与投标，或者以其它方式弄虚作假骗取中选；（4）不在投标结束后进行虚假、恶意质疑和投诉；（5）不恶意报价破坏招标。

七、遵守采购人各项管理制度。

八、我方承诺完全响应贵单位为保证本项目服务质量而制定的管理制度和工作要求，服从工作安排调度，并承担因违反采购人要求而造成的全部损失。

九、我方如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标人名称： （盖单位章）

法定代表人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

附件2：

**法定代表人身份证明书**

投标人名称：

单位性质：

注册地址：

成立日期： 年 月 日

营业期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

**附：**

**营业执照副本复印件**

**附：**

**法定代表人身份证（双面）复印件**

**备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。**

投标人名称（盖单位章）：

日期： 年 月 日

附件3：

**授权委托书**

本人 （姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权 （姓名、职务）为我方委托代理人。代理人根据授权，以我方名义负责 项目的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

**附：**

**法定代表人身份证（双面）复印件**

**附：**

**委托代理人身份证（双面）复印件**

**备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。**

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

附件4：

**报价一览表**

项目名称:

|  |  |
| --- | --- |
| **投标总价** | **大写：****小写：** |
| **交货地点** |  |
| **供货期** |  |
| **质量要求** |  |
| **质保期** |  |
| **投标人需要说明的其他问题** |  |

**注： 1.所有报价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。**

 **2.本表内“询价报价”是包含了所有的管理费、税金和利润等其他费用的报价。**

**3.所有询价报价均不得高于预算的控制价；**

投标人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

附件5：

**分项报价表**

项目名称:

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.若表格不够填写，可自行扩展；2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将被拒绝；4.产品须满足国家及行业的质量、安全技术标准。

投标人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

附件6：

**技术参数偏离表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标技术规格 | 投标技术规格 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：**

**1.请按所投产品的实际技术参数，逐条对应采购文件“采购需求”中要求的技术参数逐一填写该表。本表中“投标文件对应的技术参数”与投标文件中技术方案中的技术参数说明及其他部分承诺的技术参数实质性不一致的，按否决投标处理。专业术语表述有差异的，以原厂技术文件原件为准，表格可根据本项目需要自行调整，本格式为参考格式如发现有缺项漏项的可自行添加。**

**2.“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。优于招标要求的技术参数的投标产品参数为正偏离；劣于招标要求的技术参数的投标产品参数为负偏离。**

**3.偏离的说明，应当说明正偏离、负偏离的原因或理由。**

**4.正偏离的技术参数或指标，必须提供技术支撑材料，未提供技术支撑材料的按评审办法规定扣分。**

投标人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

附件7

百色市百东实验初级中学学生公寓床、课桌椅采购项目清单

|  |
| --- |
| **学生课桌椅（约350套）** |
| 课桌椅 | 一、课桌椅规格1、课桌规格:长650mm×宽450 mm×高760 mm (桌面至地面可调升降高度:700mm 、730mm、760mm2、课椅规格:长400mm×座面有效深380 mm(座面至地面可调升降高度:400mm 、420mm、440mm）。二、课桌椅的材料要求1、课桌面板采用实木颗粒板双面饰面，板材厚度18mm，甲醛释放量达到E1级控制指标，四周采用PE注塑成型，注塑边缘与桌面圆润连接，无突元感;2、课椅座面板采用厚18mm实木颗粒板，座面板前端为圆弧结构，双面饰面，甲醛释放量达到E1级控制指标，符合人体工程学的设计。面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，无突元感，增加舒适程度。3、课椅靠背要求是弧形的主体采用实木颗粒板双面饰面，面板厚18mm,靠背面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，无突元感，增加舒适程度。4、含水率:课桌椅加工所用的板材含水率应不高于16%。课桌椅产品出厂时木材含水率不高于16%5、桌斗左右侧板采用0.8mm的钢板冷制压型6、桌斗(宽\*深\*高):500\*320\*150mm，尺寸允许偏差士5mm，桌斗采用0.6mm的冷压钢板制作，书斗底板3条加强筋，桌斗配挂钩。7、桌腿:采用25\*50\*1.2mm楠圆管脚，采用ABS塑料卧式脚套封口。8、椅腿:采用25\*50\*1.2mm椭圆管脚，采用ABS塑料卧式脚套封口。9、靠背管:采用20\*20\*1.2mm方管10、桌脚脚套:塑料或橡胶材质，不脱落。11、材料质量:金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均应符合相应的国家标准的规定。不允许使用出现孔洞、缺口、开裂尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。三、课桌椅的加工要求1、金属件加工要求:金属零、部件的连接方式采取焊接连接，不允许采用铆钉连接(铆接)和螺钉连接。焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边飞演:焊疤表面波纹应均匀、高低之差应lmm。2、木制件加工要求:木制件端面应进行精加工处理。3、木制件与金属件的连接:(1)课桌面板与钢架的连接采用自攻钉固定，面板与钢架连接的自攻钉八颗(2)课椅面板、靠背板与钢架的连接采用抽芯钉连接。(3)抽芯铆钉钉体直径d 5mm，钉体材料为铝合金、钉芯材料为钢(表面镀锌)，铆钉表面应无毛刺和有害缺陷，并有完整的头、杆形状。4、课泉椅加工尺寸要求:桌面高、椅座面高尺寸的允许误差范围按GB/T 3976-2014《学校课桌桥功能尺寸》的规定执行四、课桌椅的涂饰要求(一) 涂饰要求1、涂饰前课桌椅零部件的表面应光滑、平整，不得有飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。金属件应无开裂、脱焊、漏焊、焊渣等缺陷。2、涂饰前金属件零、部件表面必须进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺，除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面不得有氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后应及时进行涂饰。(二)涂饰层外观1、金属件涂层应无漏喷、锈蚀:应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、挖瘩、皱皮、飞漆等缺降2、木制件表面装饰层应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、皱皮、发粘、漏漆现象。薄木材料贴面不允许有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡胶迹。3、每批产品(含课桌、课椅) 不允许有明显色差。4、产品上的五金配件应做防锈处理。 |
| **学生宿舍公寓床（约68张）** |
| 公寓床 | 床架：一、钢架床外观尺寸:2000 x 900 x 1800mm 二、颜色:灰白垂纹色三、钢架床，采用三孔榫插卡式连接方式，床立柱和横梁的链接不采用任何螺栓螺丝。四、焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油、去锈、酸洗、表调、陶化后，床立柱、横梁需双面静电喷塑，高温固化而成，盐雾试验达到300个小时。五、床立柱:采用冷轧钢型材73\*73+ 2mm壁厚1.0mm。（内角双边缘压边）。内外两面均有环氧塑脂喷涂。六、采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成，其立面为中空异形（解决了传统方管床管内不能喷涂的弊端），横梁正面有两条流线压型，下部圆弧面，立面成型后尺寸为90mm×41mm，材料厚度为1.0mm，内外两面均有环氧塑脂喷涂。七、床板横撑：床体横撑5根，采用20mm×30mm×0.9mm优质钢管制作；两端冲压中字型防脱孔，横撑与横梁结合处须焊接防退卡片。八、床头护栏：护栏采用Ф19mm×1.0mm，优质圆钢管制作，与床头横梁连接成“目”字形，高度为255mm。。九、床爬梯：采用20 x 30mm + 1mm优质矩管制作，厚度1.0mm。十、床爬梯踏板：247\*55mm厚度1.2mm双面圆弧一次冲压成型，带有防滑凸纹。十一、胶套及封盖：ABS工程塑料（一次性注塑成型）壁厚3mm，所有塑料配件采用优质环保工程塑料十二、床板：压缩板，厚度 14-15mm床下柜：1、基材：采用优质颗粒板,面板厚度≥25mm厚，其他全部采用≥15mm厚，板材符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、 T / CNFPIA 1001-2019《人造板甲醛释放限量》。桌子整体结构采用镀烙三合一扣件连接固定，两边脚≥530宽，要求桌子设计大方得体；2、贴面板材：高温饰面用浸渍胶膜纸，符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》甲醛释放量达到A级≦1.5mg/L；3、封边用材：1.5mm厚PVC胶边，封边条满足QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》：外观：塑料封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕染色线、刀线、油脂、污点、黑斑黏胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀、无漏印；背胶处理应均匀；边缘应光滑平直，无缺损塑料封边条理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度：≥4级、耐开裂性（耐龟裂性）≥2级、甲醛释放量未检出、可迁移元素（可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测合格，邻苯二甲酸酯未检出。4、采用进口热熔胶；热熔胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |